附件之附件1：
申请编号（协会填写）：


广州市市政公用和公路工程绿色施工
水平评价立项申请表



工程名称：                                 
申请单位：                         （公章）
安全监督单位：                             
项目负责人：             手机：            
申请单位联系人：         手机：           
        日    期：         年         月        日



广州市市政公路协会制

	工程名称
	

	工程地点
	
	工程造价
	万元

	开工日期
	年   月   日
	拟完工日期
	年   月   日

	工程类型（可多选，在“□”内打“√”）
	□道路工程         □桥梁工程         □广场工程
□隧道工程         □轨道交通工程     交通设施工程
□排水工程         □供水工程         □供气工程
□污水处理工程     □垃圾处理处置工程 综合管廊工程
城市照明工程     市政大中修工程   □公路工程
□其他：                        

	施工许可证
编号
	
	临时施工
许可文号
	

	项目安全
监督站
	
	监 督 号
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	承建单位
	
	安全生产
许可证号
	

	项目经理
	
	建造师
注册证号
	

	总监理
工程师
	
	监理工程师
注册证号
	

	专业分包单位
	单位名称
	施工内容
	工作量
(万元)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程概况

	











	拟完成绿色施工主要指标情况

	环境
保护
	






	节材及材料资源利用
	






	节水及水资源利用
	






	节能及能源利用
	






	节地及土地资源保护
	






	拟组织施工技术攻关和绿色施工中创新的项目及内容

	










	工程进度计划

	












	预期经济效益及社会效益

	











	申请单位意见

	



                                                       （公章）

年    月    日






附件之附件2：
分包单位资格报审表
工程名称：                                 
	致：                     （监理单位）
经考察，我方认为拟选择的                        （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附：分包单位资质材料：

	分包工程名称
	工程数量
	拟分包工程合同额
	分包工程占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合   计
	
	

	承建单位（公章）：
项目经理（签名）：
                             日期：

	工程师审核意见：

项目监理机构（公章）：
总监理工程师（注册章）：
日期：
	建设单位意见：(公章)

          
            业主代表： 
日期：


附件之附件3：
绿色施工管理现场实施项目月度评价表
                        申请编号：
	工程名称
	

	申请单位
	

	开工日期：        年    月    日
	绿色施工项目实施时间：    年   月

	分类
	项目勾选
	评价项目
	标准
	实施内容或自评结论

	环保 
	
	1.使用再循环建筑材料。 
	使用可以循环利用的建筑材料。
	

	
	
	2.土方开挖阶段，在施工现场设置，采取大面积喷水喷雾措施降尘。
	喷水降尘设施，喷水喷雾措施降尘。
	

	
	
	3.使用低噪音、低振动的机具，在施工场界对采取隔音与隔振措施、噪音进行实时监测。
	隔音与隔振措施。
	

	
	
	4.在楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统，减少扬尘污染。
	楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统。
	

	
	
	5.非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。
	采用密目网或彩布进行覆盖或露泥地进行临时绿化。
	

	
	
	6、散体物料的车辆采取措施封闭严密，保证车辆清洁， 施工现场出口应设置洗车槽。
	运输车辆落实“一不准进”，“三不准出”。
	

	
	
	7.对建筑垃圾进行分类，收集到现场封闭式垃圾点。
	垃圾分类。
	

	
	
	8.施工现场采用粉碎机、振动筛选机、小型免烧制砖机等设备，现场加工。
	建筑垃圾（砖渣、砼碎块等可利用）现场加工。
	

	
	
	9.回收利用，制作回填材料，用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；回收利用建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。
	建筑废弃物利用。
	

	节水
	
	10.采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置。
	中水系统装置。
	

	
	
	11.回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质制作。
	中水回收水箱使用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质。
	

	
	
	12.回收利用水，使用于生活区的绿化浇灌、道路冲洗、冲洗厕所；回收水资源用于工地现场器具、设备、运输车辆的清洗及砼养护等。
	回收利用水使用。
	

	
	
	13.回收利用水用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理）、外排栅采用喷雾降尘处理。
	回收利用水工地现场扬尘作业及喷雾降尘处理。
	

	节材
	
	14.采用周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）。
	可拆装式环保围墙（不防火材料除外）。
	

	
	
	15.临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）；基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。
	定型化、工具化、标准化围挡使用。
	

	
	
	16.工地现场临时道路、办公区地面硬化采用预制块材或钢板铺设；或沥青废料循环再生利用。
	预制块材、钢板铺设或沥青废料循环再生用于工地现场临时道路、用于办公办公区地面硬化。
	

	节材
	
	17.使用工具式模板和新型模板材料，如不锈钢、铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材料的大模板和钢框镶边模板，实现模板周转次数多、可回收利用，节约资源。
	使用工具式模板和新型模板材料。
	

	
	
	18.采用梁柱式模板支撑架或移动模架等工具式模架， 减少落地满堂模板支撑架的使用。
	采用梁柱式模板支撑架或移动模架等工具式模架。
	

	
	
	19.装配式建筑。
	装配率15%以上的。
	

	
	
	20.生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装式板房设施（办公板房、厨房、厕所）。
	重复使用的周转式或整体吊装式板房设施。
	

	节地
	
	21.施工现场利用永久道路与临时道路相结合的原则，减少临时道路的铺设。
	永久道路与临时道路相结合，减少临时道路的铺设。
	

	节能
	
	22.使用变频技术的节能施工设备，如数控弯箍机、钢筋加工机等或工厂化生产。
	变频技术的节能施工设备或工厂化加工。
	

	
	
	23.工人宿舍板房电源使用36伏以下安全电压。
	工人宿舍板房电源使用36伏以下安全电压。
	

	
	
	24. 使用高效、环保的施工设备和机具，如电动运输车、喷涂机械等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率。
	高效、环保的施工设备和机具。
	

	
	
	25. 办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施。
	使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施超60%以上。
	

	绿色施工管理
	绿色施工实施规划方案的编制及实施情况
	是否完善、合理。
	

	新技术、新工艺、新材料、新设备及“四节一环保”关键技术、方法、创新点等
	成果名称
	完成情况（经过评审、鉴定、申报专利等）。
	

	目负责人（或项目经理）意见（签名及注册章）： 

      




项目部盖章：               年  月   日

	项目总监（或总监代表）（签名及注册章）：  






      
项目监理部盖章：               年  月   日


	建设单位（代建单位）业主代表确认：







年  月   日


说明：1、此表在每月1日前，由申请单位填报前月的绿色施工自评情况给协会。填报时须由申请单位、监理单位和建设单位共同确认，并加盖项目负责人、项目监理工程师注册章，同时收集整理绿色施工相关证明资料，如系统截图、照片、文件、影像等备查。 2、已填报过的绿色施工项目，如本次申请的时间段内有发生，需再次填报。
附件之附件4：
绿色施工项目汇总表
                          申请编号：
	工程名称
	

	申请单位
	

	分类
	项目勾选
	评价项目
	标准
	实施内容或自评结论

	环保 
	
	1.使用再循环建筑材料。 
	使用可以循环利用的建筑材料。
	

	
	
	2.土方开挖阶段，在施工现场设置，采取大面积喷水喷雾措施降尘。
	喷水降尘设施，喷水喷雾措施降尘。
	

	
	
	3.使用低噪音、低振动的机具，在施工场界对采取隔音与隔振措施、噪音进行实时监测。
	隔音与隔振措施。
	

	
	
	4.在楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统，减少扬尘污染。
	楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统。
	

	
	
	5.非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。
	采用密目网或彩布进行覆盖或露泥地进行临时绿化。
	

	
	
	6、散体物料的车辆采取措施封闭严密，保证车辆清洁， 施工现场出口应设置洗车槽。
	运输车辆落实“一不准进”，“三不准出”。
	

	
	
	7.对建筑垃圾进行分类，收集到现场封闭式垃圾点。
	垃圾分类。
	

	
	
	8.施工现场采用粉碎机、振动筛选机、小型免烧制砖机等设备，现场加工。
	建筑垃圾（砖渣、砼碎块等可利用）现场加工。
	

	
	
	9.回收利用，制作回填材料，用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；回收利用建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。
	建筑废弃物利用。
	

	节水
	
	10.采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置。
	中水系统装置。
	

	
	
	11.回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质制作。
	中水回收水箱使用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质。
	

	
	
	12.回收利用水，使用于生活区的绿化浇灌、道路冲洗、冲洗厕所；回收水资源用于工地现场器具、设备、运输车辆的清洗及砼养护等。
	回收利用水使用。
	

	
	
	13.回收利用水用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理）、外排栅采用喷雾降尘处理。
	回收利用水工地现场扬尘作业及喷雾降尘处理。
	

	节材
	
	14.采用周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）。
	可拆装式环保围墙（不防火材料除外）。
	

	
	
	15.临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）；基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。
	定型化、工具化、标准化围挡使用。
	

	
	
	16.工地现场临时道路、办公区地面硬化采用预制块材或钢板铺设；或沥青废料循环再生利用。
	预制块材、钢板铺设或沥青废料循环再生用于工地现场临时道路、用于办公办公区地面硬化。
	

	节材
	
	17.使用工具式模板和新型模板材料，如不锈钢、铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材料的大模板和钢框镶边模板，实现模板周转次数多、可回收利用，节约资源。
	使用工具式模板和新型模板材料。
	

	
	
	18.采用梁柱式模板支撑架或移动模架等工具式模架， 减少落地满堂模板支撑架的使用。
	采用梁柱式模板支撑架或移动模架等工具式模架。
	

	
	
	19.装配式建筑。
	装配率15%以上的。
	

	
	
	20.生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装式板房设施（办公板房、厨房、厕所）。
	重复使用的周转式或整体吊装式板房设施。
	

	节地
	
	21.施工现场利用永久道路与临时道路相结合的原则，减少临时道路的铺设。
	永久道路与临时道路相结合，减少临时道路的铺设。
	

	节能
	
	22.使用变频技术的节能施工设备，如数控弯箍机、钢筋加工机等或工厂化生产。
	变频技术的节能施工设备或工厂化加工。
	

	
	
	23.工人宿舍板房电源使用36伏以下安全电压。
	工人宿舍板房电源使用36伏以下安全电压。
	

	
	
	24. 使用高效、环保的施工设备和机具，如电动运输车、喷涂机械等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率。
	高效、环保的施工设备和机具。
	

	
	
	25. 办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施。
	使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施超60%以上。
	

	绿色施工管理
	绿色施工实施规划方案的编制及实施情况
	是否完善、合理。
	

	新技术、新工艺、新材料、新设备及“四节一环保”关键技术、方法、创新点等
	成果名称
	完成情况（经过评审、鉴定、申报专利等）。
	

	项目负责人（或项目经理）意见： 

      





项目部盖章：               年  月   日

	项目总监（或总监代表）：  






      
项目监理部盖章：               年  月   日


	建设单位（代建单位）业主代表确认：







年  月   日


说明：1、此表在验收评审前，由申请单位填报给我会。填报时须由申请单位、监理单位和建设单位共同确认，并加盖项目负责人、项目监理工程师注册章，同时收集整理绿色施工相关证明资料，如系统截图、照片、文件、影像等备查。 2、需填报工程施工过程中实施的所有项目内容。



附件之附件5：

申请编号（协会填写）：


广州市市政公用和公路工程绿色施工
水平评价验收申请表



工程名称：                                 
申请单位：                         （公章）
安全监督单位：                             
项目负责人：             手机：            
申请单位联系人：         手机：           
        日    期：         年         月        日


广州市市政公路协会制

	工程名称
	

	工程地点
	
	工程造价
	万元

	开工日期
	年   月   日
	完工（拟完工）日期
	年   月   日

	工程类型（可多选，在“□”内打“√”）
	□道路工程         □桥梁工程         □广场工程
□隧道工程         □轨道交通工程     交通设施工程
□排水工程         □供水工程         □供气工程
□污水处理工程     □垃圾处理处置工程 综合管廊工程
城市照明工程     市政大中修工程   □公路工程
□其他：                        

	施工许可证
编号
	
	临时施工
许可文号
	

	项目安全
监督站
	
	监 督 号
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	承建单位
	
	安全生产
许可证号
	

	项目经理
	
	建造师
注册证号
	

	总监理
工程师
	
	监理工程师
注册证号
	

	专业分包单位
	单位名称
	施工内容
	工作量
(万元)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程概况

	











	完成绿色施工主要指标情况

	分类
	绿色施工彩色照片
	照片内容说明
	拍摄时间

	环境
保护
	
	
	

	
	
	
	

	节材及材料资源利用
	

	
	

	
	
	
	

	节水及水资源利用
	

	
	

	
	
	
	

	节能及能源利用
	

	
	

	
	
	
	

	节地及土地资源保护
	

	
	

	
	
	
	

	组织施工技术攻关和绿色施工中创新的项目及内容

	










	工程进度情况

	










	经济效益及社会效益

	











	申请单位意见
	监理单位意见
	建设（代建）单位意见

	





         （公章）

年    月    日
	





         （公章）

年    月    日
	





         （公章）

年    月    日












附件之附件6：


[bookmark: _Hlk45549405]绿色施工实施规划方案




项目名称：

申请单位（公章）：

编制人：              审核人：

编制时间：



广州市市政公路协会


内容大纲
一、工程概况（工程概况包括工程类型、结构形式、基坑深度、高（跨）度、工程规模、工程造价、占地、工程所在地、建设单位、设计单位、承建单位，计划开竣工日期等。）
二、绿色施工目标（承建单位和项目部分别就环境保护、节材、节水、节能、节地制定绿色施工目标，并将该目标值细化到每个子项和各施工阶段。绿色施工目标的设定需提供设定依据。）
三、组织机构（项目部成立创绿色施工示范工程领导小组，公司领导或项目经理作为第一责任人，所属单位相关部门参加，并落实相应的管理职责，实行责任分级负责。）
四、实施措施（实施措施包括：钢材、木材、水泥等建筑材料的节约措施；提高材料设备重复利用和周转次数、废旧材料的回收再利用措施；生产、生活、办公和大型施工设备的用水用电等资源及能源的控制措施；环境保护如扬尘、噪声、光污染的控制及建筑垃圾的减量化措施等。）
五、技术措施（技术措施包括：采用有利于绿色施工开展的新技术、新工艺、新材料、新设备；采用创新的绿色施工技术及方法；采用工厂化生产的预制混凝土、配送钢筋等构配件；项目为达到方案设计中的节能要求而采取的措施等。）
六、管理制度（建立必要的管理制度，如教育培训制度、检查评估制度、资源消耗统计制度、奖惩制度，并建立相应的书面记录表格。）
附件之附件7:
广州市市政公用和公路工程绿色施工
水平评价验收评审表
	工程名称
	

	申请单位
	
	申请编号
	

	分类
	序号
	实施内容及评价标准
	评审情况
	应得分
	实
得分

	绿色施工管理
	1
	《绿色施工实施规划方案》的编制和实施是否完善、合理
	
	20
	

	“四节一环保”绿色施工实施项（实施项少于9项，只可推荐为“绿色施工工程”；实施项少于6项，则不推荐）
	1
	
	
	8
	

	
	2
	
	
	8
	

	
	3
	
	
	8
	

	
	4
	
	
	8
	

	
	5
	
	
	8
	

	
	6
	
	
	8
	

	
	7
	
	
	8
	

	
	8
	
	
	8
	

	
	9
	
	
	8
	

	效益情况
	1
	经济效益和社会情况
	
	8
	

	加分项
（最高加5份）
	1
	每增加一项绿色施工实施项加0.5～1分
	
	0
	

	
	2
	每应用一项新技术、新设备、新材料或新工艺加0.5分
	
	0
	

	
	3
	通过绿色施工总结出的关键技术、方法、创新点等，每项加0.5～1分
	
	0
	

	
	4
	为广州市市政公路协会或区级以上政府部门提供举办绿色施工观摩活动项目的，每次加1分
	
	0
	

	综合评分
	100
	

	推荐意见
	□ 绿色施工示范工程 85≤    □ 绿色施工工程 75≤～＜85      不推荐

	专家签名：

日期：    年    月    日
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